**TFortis PSW-1G4F-Ex**

Взрывозащищенный управляемый уличный коммутатор **1Ex db IIB+H2 T6 Gb** с поддержкой PoE, предназначенный для подключения до 4-х IP-камер.

Опросный лист

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| **Количество коммутаторов** | \_\_\_\_\_\_штук | | | |
| КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ | | | | |
| **Заказчиком определяется марка кабеля, способ прокладки (открыто, в металлорукаве, с указанием марки металлорукава) и количество вводов.**  **Подходящие кабельные вводы определяются поставщиком, и согласуются с заказчиком** | Оптический кабель | | | |
| **Марка кабеля** | **Способ прокладки** | **Кол-во вводов** | **Кабельный ввод** |
|  |  |  |  |
| Силовой кабель (питание коммутатора 230В) | | | |
| **Марка кабеля** | **Способ прокладки** | **Кол-во вводов** | **Кабельный ввод** |
|  |  |  |  |
| Силовой кабель (питание термокожухов 230В) | | | |
| **Марка кабеля** | **Способ прокладки** | **Кол-во вводов** | **Кабельный ввод** |
|  |  |  |  |
| Витая пара | | | |
| **Марка кабеля** | **Способ прокладки** | **Кол-во вводов** | **Кабельный ввод** |
|  |  |  |  |
| ЭСКИЗЫ | | | | |
| **Эскизы** |  | | | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | |
| **Примечания заказчика** |  | | | |
| **Контактная информация** |  | | | |